Утверждаю

 Генеральный директор ЗАО ”АТЭК”

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Гуревич

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

**Техническое задание**

на выполнение работ по удалению присосов воздуха в газоходах борова дымовой трубы №1 инв.№ 0000974

1. **Полное наименование заказчика:** Закрытое акционерное общество «АТЭК»
2. **Основание для проведения работ:** Адресная программа требуемых капитальных и текущих ремонтов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения на 2015 год.

**3.Цель и исходные данные:** Приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующим законодательством и нормативными требованиями.

**1.Общая характеристика работ**

1. Разборка кирпичной кладки борова котла L=35 метров, высотой 2метра, шириной 2 метра, плюс свод, между зданием котельной и дымовой трубой.
2. Демонтаж металлического кессона 1800\*1800\*6 мм ,L=35м.
3. Монтаж металлического кессона 1800\*1800\*6 мм, L=35м .
4. Кирпичная кладка борова котла L=35метров, высотой 2метра, шириной 2 метра, свод, от котельной до дымовой трубы.
5. Футерованный материал: кирпич Ш-5.

Облицовочный материал: [Кирпич лицевой красный полнотелый Janka М-500, 250х120х65 мм, Lode](http://petrovichstd.ru/catalog/12011/103374/).

1. Монтаж мягкой кровли изготовить Унифлекс- ЭКП ,в два слоя ( второй слой красная крошка), примыкания к зданию котельной 2 метра выполнить из оцинкованной стали ,по всей длине борова с двух сторон изготовить козырьки из оцинкованной стали.

 7. Максимальная цена контракта – 2 150 тыс.руб.

**2.Общие требования к безопасности выполнения работ.**

2.1.Подрядная организация должна иметь разрешение, СРО на выполнение вышеуказанных работ.

2.2.Персонал должен быть квалифицирован и аттестован.

2.3.Иметь опыт работ по монтажу газоходов (указать организации, в которых проводились подобные работы с предоставлением рекомендаций и отзывов от них).

2.4.Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» и пожарной безопасности.

**3.Порядок выполнения и сдачи-приемки работ**

3.1.Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации.

3.2.Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.Предоставить заказчику отчётную техническую документацию на выполнение работ в соответствии с правилами Ростехнадзора РФ.

3.4.В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.5.Подрядчик обязан обеспечить гарантийный срок на весь объём выполненных работ не менее 36 месяца после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантийный срок включает в себя обязательства подрядчика по восстановлению или замене неработоспособных элементов оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в течении 10 рабочих дней с момента уведомления, на протяжении всего срока гарантии в случае, если неработоспособность указанных элементов вызвана ненадлежащим качеством использованных материалов или выполненных работ, а так же 100% возмещение причинённого ущерба третьим лицам и имуществу заказчика в случае некачественного оказания услуг.

**4.Требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ.**

4.1.Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

4.2.Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

**5.Требования к качеству и результатам работ.**

5.1.Все ремонтные работы должны быть выполнены с момента заключения договора в полном объёме в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.

5.2.Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ

5.3.Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, требованиями настоящего Технического задания.

5.4.По окончании работ подрядчиком предоставляется: акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 (2 экземпляра), счёт-фактура, материальный отчёт м-29, акты освидетельствования скрытых работ (в двух экземплярах).

5.5.По окончании работ Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

5.6.Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся в при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Исполнителя в течении 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

**6.**Сроки работ: 1 кв.2015г.

Технический директор ЗАО «АТЭК» Лесников М.А.